|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号  | 功率(kw)  | 额定电流(A)  | 额定转速(l-/一i五n)  | 效率(%)  | 功率因数  | 堵转电矩倍数  | 堵转电流倍数  | 最大转矩倍数  | 噪声(dB(A))  | 飞轮转矩(kg.li12)  | 重量(kg)  |
| 同步转速3000r/min |
| Y2 3551一2  | 185  | 22.6  | 2976  | 93.9  | 0 .84  | 0 .7  | 7  | 2  | 109  | l9  | 2330  |
| Y2 3552一2  | 200  | 24.4  | 94.0  | 2l  | 2420  |
| Y2 3553一2  | 220  | 26.8  | 94.2  | 22  | 25 10  |
| Y2 3554一2  | 250  | 30.3  | 94.4  | 1 11  | 25  | 2630  |
| Y2 3555一2  | 280  | 33.1  | 94.6  | 0 .86  | 27  | 2760  |
| Y2 4001一2  | 3 15  | 37.2  | 2980  | 94.8  | 28  | 3550  |
| Y2 4002一2  | 355  | 4 1 .9  | 94.9  | 3l  | 3700  |
| Y2 4003一2  | 400  | 47.1  | 95.1  | 33  | 3850  |
| Y2 4004一2  | 450  | 52.9  | 95.2  | 36  | 4050  |
| Y2 4501一2  | 500  | 58.0  | 2980  | 95.3  | 0 .87  | 50  | 4600  |
| Y2 4502一2  | 560  | 64.9  | 95.4  | 1 12  | 54  | 4740  |
| Y2 4503一2  | 630  | 73 .0  | 95.5  | 59  | 4990  |
| Y2 4504一2  | 7 10  | 82.1  | 95.7  | 66  | 5 130  |
| Y2 5001一2  | 800  | 9 1 .5  | 2985  | 95.6  | 0 .88  | 97  | 5900  |
| Y2 5002一2  | 900  | 102.8  | 95.7  | 105  | 6 1 00  |
| Y2 5003一2  | 1000  | 1 14.0  | 95.9  | 1 15  | 6350  |
| Y2 5004一2  | 1 120  | 127.5  | 96.0  | 1 13  | 125  | 6650  |
| Y2 5601一2  | 1250  | 140.6  | 2988  | 96.1  | 0 .89  | 190  | 8500  |
| Y2 5602一2  | 1400  | 157.2  |   | 96.3  |   |   |   |   |   | 2 10  | 8750  |
| Y2 5603一2  | 1600  | 179.3  | 96.5  | 230  | 9000  |
| 同步转速1500r/min |
| Y2 3551一4  | 185  | 22.6  | 1486  | 93.7  | 0 .84  | 0 .8  | 6 .5  | 2  | 106  | 33  | 2300  |
| Y2 3552一4  | 200  | 24.4  | 93.9  | 35  | 2350  |
| Y2 3553一4  | 220  | 26.8  | 94.1  | 37  | 2400  |
| Y2 3554一4  | 250  | 30.4  | 94.3  | 108  | 4O  | 2500  |
| Y2 3555一4  | 280  | 33.9  | 94.5  | 44  | 2650  |
| Y2 4001一4  | 3 15  | 37.7  | 1488  | 94.6  | 0 .85  | 67  | 4 130  |
| Y2 4002一4  | 355  | 42.4  | 94.8  | 72  | 4260  |
| Y2 4003一4  | 400  | 47.7  | 95.0  | 77  | 4380  |
| Y2 4004一4  | 450  | 53.5  | 95.2  | 82  | 4500  |
| Y2 4501一4  | 500  | 58.7  | 1490  | 95.3  | 0 .86  | 1 10  | 4600  |
| Y2 4502一4  | 560  | 65.7  | 95.4  | 1 11  | 120  | 4800  |
| Y2 4503一4  | 630  | 73.8  | 95.5  | 132  | 5000  |
| Y2 4504一4  | 7 10  | 83.1  | 95.6  | 144  | 5200  |
| Y2 5001一4  | 800  | 93.5  | 1491  | 95.7  | 190  | 6500  |
| Y2 5002一4  | 900  | 105.1  | 95.8  | 202  | 6700  |
| Y2 5003一4  | 1000  | 1 16.7  | 95.9  | 2 17  | 6950  |
| Y2 5004一4  | 1 120  | 130.5  | 96.0  | 1 13  | 234  | 7200  |
| Y2 5601一4  | 1250  | 143.9  | 1492  | 96.1  | 0 .87  | 0 .7  | 395  | 8000  |
| Y2 5602一4  | 1400  | 161.0  | 96.2  | 415  | 8250  |
| Y2 5603一4  | 1600  | 183.6  | 96.4  | 440  | 8500  |
| 型号  | 功率(kw)  | 额定电流(A)  | 额定转速(r/min)  | 效率(%)  | 功率因数  | 堵转电矩倍数  | 堵转电流倍数  | 最大转矩倍数  | 噪声(dB(A))  | 飞轮转矩(kg .m2)  | 重量(kg)  |
| 同步转速l000r/min |
| Y2 3553一6  | 160  | 20.6  | 989  | 93.4  | 0 .8  | 0 .8  | 6  | 2  | 102  | 42  | 2230  |
| Y2 3554一6  | 185  | 23.8  | 93.5  | 47  | 2360  |
| Y2 3555一6  | 200  | 25.7  | 93.6  | 53  | 2500  |
| Y2 4001一6  | 220  | 27.5  | 989  | 93.8  | 0 .82  | 84  | 3720  |
| Y2 4002一6  | 250  | 3 1.2  | 93.9  | 105  | 90  | 3800  |
| Y2 4003一6  | 280  | 34.9  | 94.1  | 96  | 3900  |
| Y2 4004一6  | 3 15  | 39.2  | 94.3  | 102  | 4000  |
| Y2 4501一6  | 355  | 43.6  | 990  | 94.5  | 0 .83  | 124  | 4600  |
| Y2 4502一6  | 400  | 49.0  | 94.6  | 133  | 4750  |
| Y2 4503一6  | 450  | 55.1  | 94.7  | 142  | 4900  |
| Y2 4504一6  | 500  | 6 1 .1  | 94.9  | 1 51  | 5 100  |
| Y2 5001一6  | 560  | 68.3  | 992  | 95.1  | 108  | 234  | 6200  |
| Y2 5002一6  | 630  | 76.7  | 95.2  | 251  | 6400  |
| Y2 5003一6  | 7 10  | 86.4  | 95.3  | 268  | 6600  |
| Y2 5004一6  | 800  | 97.2  | 95.4  | 285  | 6900  |
| Y2 5601一6  | 900  | 107.8  | 992  | 95.6  | 0 .84  | 0 .7  | 447  | 7500  |
| Y2 5602一6  | 1000  | 1 19.7  | 95.7  | 468  | 7700  |
| Y2 5603一6  | 1 120  | 134.0  | 95.8  | 1 10  | 490  | 8000  |
| Y2 5604一6  | 1250  | 149.3  | 95.9  | 5 12  | 8200  |
| 同步转速750r/min |
| Y2 4001一8  | 160  | 2 1.7  | 741  | 93.2  | 0 .76  | 0 .8  | 5 .5  | 2  | 99  | 84  | 3670  |
| Y2 4002一8  | 185  | 25.1  | 93.3  | 90  | 3700  |
| Y2 4003一8  | 200  | 26.7  | 93.5  | 0 .77  | 96  | 3960  |
| Y2 4004一8  | 220  | 29.3  | 93.7  | 102  | 3970  |
| Y2 4501一8  | 250  | 32.8  | 743  | 93.9  | 0 .78  | 102  | 1 15  | 4600  |
| Y2 4502一8  | 280  | 36.7  | 94.1  | 124  | 4750  |
| Y2 4503一8  | 3 15  | 40.0  | 94.2  | 133  | 4900  |
| Y2 4504一8  | 355  | 46.4  | 94.4  | 142  | 5 100  |
| Y2 5001一8  | 400  | 5 1.6  | 744  | 94.5  | 0 .79  | 2 17  | 6000  |
| Y2 5002一8  | 450  | 57.9  | 94.6  | 234  | 6200  |
| Y2 5003一8  | 500  | 63.4  | 94.8  | 0 .8  | 251  | 6400  |
| Y2 5004一8  | 560  | 7 1.0  | 94.9  | 105  | 268  | 6700  |
| Y2 5601一8  | 630  | 78.7  | 745  | 95.1  | 0 .81  | 0 .7  | 432  | 7500  |
| Y2 5602一8  | 7 10  | 88.6  | 95.3  | 447  | 7700  |
| Y2 5603一8  | 800  | 99.7  | 95.4  | 468  | 8000  |
| Y2 5604一8  | 900  | 1 11.9  | 95.6  | 490  | 8200  |